**Montážní pracovníci - odborný test**

**MG2**

**Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva**

1. Jaký je maximální provozní přetlak plynového zařízení kotelen dle ČSN 07 0703?

ČSN 07 0703

1. Která z uvedených kotelen se považuje za kotelnu pod úrovní terénu?

ČSN 07 0703

1. Čím začíná zařízení plynové kotelny?

ČSN 07 0703

1. Kde je instalován uzávěr kotelny, ovládaný zabezpečovacím zařízením, aktivovaný např. únikem plynu v kotelně, i když je plynovod proveden dle předpisu „Domovní plynovody“?

ČSN 07 0703

1. **Musí být hlavní uzávěr kotle ručně ovladatelný?**

# ČSN 07 0703

1. **Jaké znáte druhy větrání kotelen?**

ČSN 07 0703

1. **Co je to havarijní větrání?**

ČSN 07 0703

1. Do kolika kategorií se rozdělují kotelny na plynná paliva?

# ČSN 07 0703

1. Jaké kotelny se zařazují do III. kategorie?

ČSN 07 0703

1. Do jaké kategorie patří kotelna, ve které jsou v provozu tři kotle o jednotlivém

jmenovitém výkonu 33 kW?

ČSN 07 0703

1. Jaké kotelny se zařazují do I. kategorie?

ČSN 07 0703

1. V jakém provedení je nucené větrání v kotelnách?

ČSN 07 0703

1. **Musí být nově vybudované kotelny od roku 2005 vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva?**

###### ČSN 07 0703

1. **K čemu slouží bezpečnostní vypnutí kotelny?**

ČSN 07 0703

1. **Jaká zařízení v kotelně musí být vodivě propojena a uzemněna?**

ČSN 07 0703

### Smí být provedeno odvzdušnění plynovodu rozdílných přetlaků a druhu plynného

**paliva do společného výfukového potrubí?**

ČSN 07 0703

### Jak musí být otevíratelné dveře místnosti, ve které je umístěno regulační a měřící

### zařízení kotelny?

ČSN 07 0703

1. **Jaký spotřebič odebírá vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a od kterého se spaliny odvádí do venkovního prostoru kouřovodem?**

###### TPG 908 02

1. **Jak často se provádí kontrola funkce zařízení kotlů v kotelnách?**

ČSN 07 0703 Z1

1. **Jak často se provádí kontrola funkce detekčních systémů a detektorů v kotelnách?**

ČSN 07 0703 Z1

1. **Je součástí přerušovače tahu kotle pojistka proti zpětnému toku spalin?**

TPG 800 02

1. Musí být v kotelně na propan-butan pod úrovní terénu instalován detekční systém výskytu plynu v ovzduší?

TPG 800 02

1. Je dovoleno v kotelně na propan-butan pod úrovní terénu provádět odvzdušnění nebo odplynění plynovodu do těchto prostorů?

TPG 800 02